Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 июля 2011 г. N 562

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫСОКУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЗДАНИЕ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА

──────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┬───────────────
  Наименование объектов и технологий  │    Индикатор     │    Единица     │   Критерий
                                      │  энергетической  │ измерения ИЭЭФ │отбора по ИЭЭФ
                                      │  эффективности   │                │   объектов
                                      │      (ИЭЭФ)      │                │ и технологий
──────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴───────────────
  1.  Объекты и технологии по добыче,   удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      сбору и подготовке нефти              энергии                        18,6

  2.  Объекты и технологии по                потери          процентов     ИЭЭФ не более
      контролю и учету нефти                                               0,4

  3.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      нефтепереработке (гидрокрекинг,       энергии                        95,7
      каталитический крекинг,
      каталитический риформинг,
      производство масел, коксование
      тяжелых нефтяных остатков,
      производство катализаторов,
      изомеризация, алкилирование,
      производство метил-трет-
      бутилового эфира, гидроочистка,
      висбрекинг, производство кокса,
      производство серы)

  4.  Объекты и технологии по добыче    удельный расход     кг у.т./1000   ИЭЭФ не более
      природного газа                       энергии            куб. м      9,7

  5.  Объекты и технологии по           удельный расход     кг у.т./1000   ИЭЭФ не более
      переработке природного газа           энергии            куб. м      45,3

  6.  Объекты и технологии по            доля попутного      процентов     ИЭЭФ не более
      утилизации попутного нефтяного    нефтяного газа,                    4,6
      газа и работающие на нем в том      сжигаемого в
      числе газопоршневые агрегаты и        факелах
      газотурбинные установки для
      выработки электрической энергии

  7.  Объекты и технологии по добыче    удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      угля, в том числе "шахта-лава"        энергии                        4,6
      для подземной добычи, поточной
      и поточно-циклической
      технологии для открытой добычи,
      утилизации низкопотенциального
      тепла шахтных вод

  8.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      переработке угля, в том числе         энергии                        3,8
      термической переработки
      низкосортных углей, извлечения
      и переработки метана из
      угольных пластов, селективной
      разработки угольных пластов,
      глубокой и безотходной
      переработке угля

  9.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству железной руды и          энергии                        8,9
      железорудного концентрата

 10.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству агломерата               энергии                        52,3
      железорудного, использованию
      отходящего тепла от охладителя
      агломерата с производством
      пара, теплофикационной воды и
      выработкой электроэнергии,
      рециркуляции агломерационных
      газов, автоматизации системы
      управления процессом спекания
      агломерата, применению
      усреднительного комплекса для
      выгрузки, складирования и
      усреднения сырья, применению
      сухой газоочистки аглогазов

 11.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству железорудных             энергии                        34,4
      окатышей, использованию
      сжигания природного газа в слое
      шихты, вводу в шихту твердого
      топлива (антрацитового штыба
      или другого топлива),
      увеличению высоты слоя
      окатышей, увеличению доли
      высокотемпературного воздуха
      (800 - 900 °C), используемого
      для горения, оптимизации
      тепловых режимов путем
      рационального распределения
      тепловых и газовых нагрузок по
      зонам

 12.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству кокса,                   энергии                        159,1
      использованию термической
      подготовки угольной шихты,
      автоматизации системы
      управления процессом горения
      топлива при отоплении коксовых
      печей, расширению применения
      технологии сухого тушения кокса
      и использованию получаемой при
      этом теплоты для производства
      пара энергетических параметров,
      а также использованию теплоты
      отходящих от коксовых батарей,
      дымовых газов для нагрева воды,
      отопления и других коммунально-
      бытовых целей

 13.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству чугуна,                  энергии                        625,8
      использованию технологии
      пылеугольного вдувания топлива
      в доменных печах, повышению
      содержания железа в шихте,
      выводу сырого флюса из доменной
      шихты, снижению содержания золы
      и серы в коксе и доли литейного
      чугуна и ферросплавов в общей
      выплавке, улучшению качества
      железорудных материалов,
      физико-технических
      характеристик кокса, повышению
      давления газа на колошнике
      доменной печи, применению
      природного газа и мазута в
      сочетании с дутьем, обогащенным
      кислородом, повышению
      температуры нагрева дутья,
      применению металлизированного
      сырья и горячих
      восстановительных газов

 14.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству кислородно-              энергии                        11,7
      конвертерной стали,
      использованию конвертерного
      газа для выработки пара,
      применению непрерывного литья
      заготовок после конвертеров

 15.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству электростали,            энергии                        73
      оптимизации работы и
      автоматизации систем управления
      процессом дуговых печей,
      снижению энерго- и
      ресурсоемкости процессов
      выплавки, компенсации
      реактивной мощности

 16.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству проката, повышению       энергии                        87
      температуры слитков, увеличению
      доли горячего посада, подаче
      горячего металла в печи, прямой
      прокатке горячей
      непрерывнолитой заготовки,
      горячему и теплому посаду
      заготовки в методические печи,
      утилизации теплоты отходящих
      газов нагревательных печей

 17.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству                          энергии                        931
      электроферросплавов

 18.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству алюминия и               энергии                        13648
      переходу от процесса Содерберга
      на процесс Холла-Херолта и
      совершенствованию обеих
      технологий с использованием
      инертных катодов и анодов и
      изменением дизайна плавильных
      ванн

 19.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      спреевому формированию                энергии                        13648
      алюминиевых листов,
      рециклированию сульфата натрия,
      использованию вторичного
      алюминия вместо первичного с
      применением флотационной
      плавильной печи, эффективному
      удалению покрытия

 20.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству синтетического           энергии                        1268
      аммиака

 21.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству удобрений (по            энергии                        140
      видам продукции: калийные
      удобрения, фосфатные удобрения,
      мочевина; аммиачная селитра)

 22.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству синтетического           энергии                        2077
      каучука

 23.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству целлюлозы            энергии по варке                   500

 24.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству бумаги                   энергии                        309

 25.  Объекты и технологии по           удельный расход      кг у.т./т     ИЭЭФ не более
      производству картона                  энергии                        266

 26.  Объекты и технологии по           удельный расход    кг у.т./тыс.    ИЭЭФ не более
      транспортировке нефти по              энергии             т км       1,2
      трубопроводам

 27.  Объекты и технологии по           удельный расход    кг у.т./тыс.    ИЭЭФ не более
      транспортировке нефтепродуктов        энергии             т км       1,6
      по трубопроводам

 28.  Объекты и технологии по           удельный расход     кг у.т./млн.   ИЭЭФ не более
      транспортировке газа по               энергии          куб. м-км     25
      трубопроводам

       в том числе объекты и            удельный расход    кг у.т./кВт·ч   ИЭЭФ не более
       технологии по использованию          энергии                        0,13
       технологических перепадов
       давления транспортируемого по
       трубопроводам природного газа
       для получения электроэнергии,
       теплоты и холода

 29.  Объекты и технологии по            расход топлива       л/100 км     ИЭЭФ не более
      производству легковых                                                6,54
      автомобилей, работающих на
      бензине

 30.  Объекты и технологии по            расход топлива       л/100 км     ИЭЭФ не более
      производству легковых                                                5,03
      автомобилей, работающих на
      дизельном топливе

 31.  Объекты и технологии по            расход топлива       л/100 км     ИЭЭФ не более
      производству легковых                                                8
      автомобилей, работающих на
      газомоторном топливе

 32.  Объекты и технологии по           удельный расход   кг у.т./10 тыс.  ИЭЭФ не более
      производству электровозов и        электроэнергии     т км брутто    37,5
      электропоездов железнодорожного
      транспорта

 33.  Объекты и технологии по           удельный расход   кг у.т./10 тыс.  ИЭЭФ не более
      производству тепловозов и             топлива         т км брутто    60,4
      дизель-поездов железнодорожного
      транспорта

 34.  Объекты и технологии по           удельный расход    г. у.т./кВт·ч
      производству электроэнергии с     грамм условного
      использованием:                      топлива на
                                           отпущенный
       парогазовых установок с              1 кВт·ч                        ИЭЭФ не более
       внутрицикловой газификацией       электроэнергии                    290
       твердых топлив

       пылеугольных энергоблоков на                                        ИЭЭФ не более
       суперсверхкритических                                               275
       параметрах пара 30 МПа, 600 -
       620 °C

 35.  Объекты и технологии по                 КПД            процентов
      производству электроэнергии с
      использованием:

       парогазовых установок,                                              ИЭЭФ более 58
       состоящих из
       высокотемпературных газовых
       турбин, котлов-утилизаторов и
       паровых турбин

       парогенераторов (котлов) с                                          ИЭЭФ более 94
       циркулирующим кипящим слоем,
       позволяющим использовать
       низкосортные твердые топлива

 36.  Объекты и технологии по              потери при        процентов     снижение ИЭЭФ
      производству тепловых сетей       транспортировке                    на 10 и более
      диаметром до 200 мм, от 200 до
      400 мм, от 400 до 600 мм, свыше
      600 мм

 37.  Объекты и технологии по                 КПД            процентов     ИЭЭФ более 83
      производству энергетических
      установок для электро- и
      теплоснабжения объектов
      жилищно-коммунального
      хозяйства, оборонного комплекса
      и удаленных изолированных
      районов

 38.  Объекты и технологии на основе          КПД            процентов     ИЭЭФ более 50
      использования лучистого и
      инфракрасного отопления,
      тепловых завес для
      децентрализованных систем

 39.  Объекты и технологии                потребление        процентов     снижение ИЭЭФ
      термообработки за счет                топлива                        на 10 и более
      применения волокнистых
      высокоэффективных огнеупорных и
      теплоизоляционных материалов
      для футеровки промышленных
      печей, современных
      газогорелочных устройств
      (рекуперативных,
      плоскопламенных, импульсных,
      акустических горелок) с
      автоматическим регулированием
      соотношения "газ - воздух"

 40.  Объекты и технологии по             потребление        процентов     снижение ИЭЭФ
      оптимизации схем движения             топлива                        на 10 и более
      теплоносителя в тепловых
      агрегатах (противоток, П-
      образные печи с зонами
      рекуперации, принудительная
      конвекция, пламенные и тепловые
      завесы, рециркуляция продуктов
      сгорания)

 41.  Объекты и технологии по             потребление        процентов     снижение ИЭЭФ
      автоматизации процессов нагрева       топлива                        на 5 и более
      в печах различного назначения

 42.  Объекты и технологии:            энергопотребление     процентов     снижение ИЭЭФ
                                                                           на 20 и более
      сварки ударной
      волной, сварки
      ультразвуковой, контактной,
      сварки давлением, дуговой
      точечной сварки,
      магнитоуправляемой
      электрошлаковой сварки

      плазменной и воздушно-
      плазменной резки, лазерной и
      газоплазменной обработки
      металла

      термической, химико-термической
      и комбинированной обработки для
      повышения качества
      металлопродукции и снижения их
      энерго- и ресурсоемкости
      процессов

      при обработке металлов
      давлением

      химико-термической обработки
      деталей

      гидроабразивной резки металла

      выплавки электростали

      утилизации продуктов
      металлургического производства
      (использование конвертерного,
      доменного, коксового газа как
      топлива для электростанции)

      применения пылеугольного
      вдувания топлива в доменных
      печах (с заменой кокса)

      получения заготовок с машин
      непрерывного литья
      энергометаллургических
      установок

 43.  Объекты и технологии освещения   энергопотребление     процентов     снижение ИЭЭФ
      с использованием ламп с                                              на 60 и более
      электронной пускорегулирующей
      аппаратурой, введением систем
      контроля над освещением при
      активизации использования
      дневного света, заменой
      неэффективных систем освещения
      на эффективные, установкой
      датчиков присутствия
      светильников (не менее 20
      процентов)

 44.  Объекты и технологии по                потери          процентов     ИЭЭФ не более
      оптимизации режима работы                                            8,7
      электросетей

 45.  Объекты и технологии по                потери          процентов     ИЭЭФ не более
      снижению расхода энергии на                                          5,6
      технологические нужды
      электростанций

 46.  Объекты и технологии по           удельный расход     кг у.т./Гкал
      снижению расхода топлива на           топлива
      отпуск тепловой энергии от
      котельных, использующих в виде
      топлива:

       природный газ                                                       ИЭЭФ не более
                                                                           150

       древесину и древесные отходы                                        ИЭЭФ не более
                                                                           166

       каменный уголь                                                      ИЭЭФ не более
                                                                           170

       бурый уголь                                                         ИЭЭФ не более
                                                                           172

       другие виды топлива                                                 ИЭЭФ не более
                                                                           175

 47.  Объекты и технологии по           удельный расход      кВт·ч/Гкал    ИЭЭФ не более
      снижению расхода электроэнергии       топлива                        12
      на отпуск тепловой энергии от
      котельных

 48.  Объекты и технологии по                потери          процентов     ИЭЭФ не более
      оптимизации режима работы                                            10,7
      тепловых сетей

 49.  Объекты и технологии по           доля утилизации      процентов     ИЭЭФ 68 и
      использованию вторичного тепла                                       более

 50.  Объекты и технологии по          доля светодиодных     процентов     ИЭЭФ 99 и
      освещению на основе                 светильников                     более
      использования светодиодов

 51.  Объекты и технологии:                стоимость         руб/кг H2     ИЭЭФ не более
                                          производства                     84
       по производству автомобилей с
       водородным двигателем (с
       топливными элементами)

       по созданию топливных               стоимость          руб/кВт      ИЭЭФ не более
       водородных элементов емкостью                                       1127
       более 100 Вт/л

 52.  Объекты и технологии по          удельная мощность        Вт/л       ИЭЭФ более 500
      производству перспективных
      видов накопителей энергии -           удельная         Вт ч/л при    ИЭЭФ более 300
      сверхъемких аккумуляторов,         энергоемкость      разряде С/3
      суперконденсаторов,
      динамических накопителей,
      сверхпроводниковых накопителей

 53.  Объекты и технологии по           критический ток     А/см-ширины    ИЭЭФ более
      производству                                                         100 при
      высокотемпературных                                                  температуре
      сверхпроводников                                                     77 К при длине
                                                                           проводника
                                                                           более 1000 м

 54.  Объекты и технологии атомной     выгорание топлива     МВт сут/кг    ИЭЭФ более 50
      энергетики

 55.  Объекты и технологии по                 КПД            процентов     ИЭЭФ более 40
      производству солнечных             преобразования
      элементов - эпитаксиальных       солнечной энергии
      нитридных индий-галлиевых         в электрическую
      (InGaN) многопереходных
      гетероструктур

 56.  Объекты и технологии создания          время               мс        ИЭЭФ менее 20
      интеллектуальных сетей,             срабатывания
      перспективных систем измерения,
      контроля, управления режимами
      работы энергосистем, создания
      перспективных систем
      ограничения токов короткого
      замыкания